乐山市住房和城乡建设局

“双随机、一公开”检查典型问题照片



吊绳编结长度不够



吊钩防脱装置开口销用钢筋代替



塔机基础积水、金属结构未可靠接地



场内主要道路未硬化



材料堆放混乱、未及时清理